**ПЛАН**

**мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах,**

**которых проводилась специальная оценка условий труда**

Наименование организации: Акционерное Общество "Дальневосточная генерирующая компания" Филиал "Хабаровская генерация" Структурное подразделение "Амурская ТЭЦ-1"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Цех по обслуживанию и ремонту оборудования*** |  |  |  |  |  |
| 5. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (ТЦ) (с выполнением газопламенной обработки металла) | Химический: Во время выполнения газопламенных работ обеспечить работника сертифицированными средствами защиты органов дыхания. | Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЦОРО  ОМТС |  |
|  | Шум: Обеспечить акустически-эффективными средствами индивидуальной защиты органов слуха  Определить время перерывов на отдых и личные надобности:  - при работе в действующем цехе 13% оперативного времени,  - при работе в помещениях мастерских 6% оперативного времени | Снижение вредного воздействия шума | постоянно | ЦОРО  ОМТС |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | ЦОРО |  |
| ***Автотранспортный цех*** |  |  |  |  |  |
| 11. Водитель автомобиля (грузовой автомобиль (самосвал) КРАЗ-256 Б М 999 МВ 27 г/п 12тн) | Вибрация(общ): Для уменьшения вибрации общей соблюдать правила и условия эксплуатации автомобиля. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт | Снижение вредного воздействия общей вибрации | постоянно | АТЦ |  |
|  | Ремонт ходовой части автомобиля (с заменой неремонтопригодных деталей) |  | ежегодно  май | АТЦ |  |