Перечень мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах СП «Хабаровская ТЭЦ-1»

Наименование организации: АО «ДГК» СП «Хабаровская ТЭЦ-1»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Сроквыполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Аппарат управления*** |  |  |  |  |  |
| *Отдел управления персоналом* |  |  |  |  |  |
| *Отдел экономики и финансов* |  |  |  |  |  |
| *Юрисконсульт* |  |  |  |  |  |
| ***Топливно-транспортный цех*** |  |  |  |  |  |
| 287. Ведущий инженер | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха (беруши, антифоны) | Снижение уровня шума  | постоянно | ТТЦ | выполняется |
| ***Турбинный цех*** |  |  |  |  |  |
| 288. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха (беруши, антифоны) | Снижение уровня шума  | постоянно | ТЦ | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  | постоянно | ТЦ | выполняется |
| 289. Электрогазосварщик | Химический: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны  | постоянно | ТЦ | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха (беруши, антифоны). | Снижение уровня шума  | постоянно | ТЦ | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  | постоянно | ТЦ | выполняется |
|  | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор). | Уменьшение содержания вредных веществ  | постоянно | ТЦ | выполняется |
|  | УФ-излучение: При сварочных работах для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла. Полную защиту от УФИ всех длин волн обеспечивает флинтглаз (стекло, содержащее окись свинца) толщиной 2 мм. | Снижение уровня воздействия вредного фактора  | постоянно | ТЦ | выполняется |
| ***Электрический цех*** |  |  |  |  |  |
| 290. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты защиты органов слуха (антифоны, беруши). | Снижение уровня шума  | постоянно | ЭЦ | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  | постоянно | ЭЦ | выполняется |
| ***Химический цех*** |  |  |  |  |  |
| 291. Электрогазосварщик | Химический: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор). Рассмотреть вопрос усовершенствовать систему вентиляции на сварочном посту. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны  | Постоянно2 кв.2023 | ХЦХЦ | выполняется |
|  | Шум: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов слуха (антифоны, беруши). | Снижение уровня шума  | постоянно | ХЦ | выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  | постоянно | ХЦ | выполняется |
|  | Аэрозоли ПФД: Обеспечить сертифицированными средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). | Уменьшение содержания вредных веществ  | постоянно | ХЦ | выполняется |
|  | УФ-излучение: При сварочных работах для защиты глаз в производственных условиях использовать светофильтры (очки, шлемы) из тёмно-зелёного стекла. Полную защиту от УФИ всех длин волн обеспечивает флинтглаз (стекло, содержащее окись свинца) толщиной 2 мм. | Снижение уровня воздействия вредного фактора  | постоянно | ХЦ | выполняется |

Дата составления: