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1. [bookmark: _Toc54643694]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc54643695][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	ПСМ
	Паспорт самоходной машины

	ПТС
	Паспорт транспортного средства

	СП
	Структурное подразделение






1.2. [bookmark: _Toc54643696][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 52.10.19 Оказание услуг по складированию, хранению, буртовке, подачи в бункер угля и вывоз золы из под бункера с использованием фронтального погрузчика и самосвала для нужд структурного подразделения Амурские тепловые сети, с. Чигири

[bookmark: _Toc54643697]1.3.  Цель оказания услуг 
Оказание услуг по складированию, хранению, буртовке, подачи в бункер угля и вывоз золы из под бункера с использованием фронтального погрузчика и самосвала для нужд структурного подразделения Амурские тепловые сети, с. Чигири
[bookmark: _Toc54643699]Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Расположение объекта 
(место оказания услуг)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого оказываются услуги)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	СП «Амурские тепловые сети» АО «ДГК»
	Амурская область, Благовещенский район, с. Чигири,  ул. Тепличная, 2А
	Котельная 
«Центральная»
	1. В течении отопительного периода, погрузка и вывоз самосвалом из-под бункера котельной золы, на склад хранения золошлаковых от-ходов. 
2. Буртовка фронтальным погрузчиком и подача твёрдого топлива в бункер котлов.


2. [bookmark: _Toc54643702][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции

2.1. [bookmark: _Toc54643703]Требования к объемам и срокам оказания услуг
2.1.1. [bookmark: _Toc54643704]Требования к перечню и объему услуг


[bookmark: _Toc54643705][bookmark: _Toc51339695]Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг
	№
п/п
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 52.10.19 Оказание услуг по складированию, хранению, буртовке, подачи в бункер угля и вывоз золы из-под бункера с использованием фронтального погрузчика и самосвала для нужд структурного подразделения Амурские тепловые сети, с. Чигири

Фронтальный погрузчик. Номинальная грузоподьемность не менее 2800 кг., Обьем ковша не менее 3 м3, высота загрузки не менее 4200 мм. Габаритные размеры (ДхШхВ) 7100х2250х3000 мм

	Ед.
	1

	    2.
	ОКПД2 52.10.19 Оказание услуг по складированию, хранению, буртовке, подачи в бункер угля и вывоз золы из под бункера с использованием фронтального погрузчика и самосвала для нужд структурного подразделения Амурские тепловые сети, с. Чигири

Самосвал г/п не более 5 тн.
	Ед.
	1



2.1.2. [bookmark: _Toc54643706][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам оказания услуг
[bookmark: _Toc54643709][bookmark: _Toc54643708][bookmark: _Toc54643707][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг
	№ п/п
	Наименование услуг
	Требования к началу срока оказания услуг
	Требования к окончанию срока оказания услуг

	1
	2
	3
	4

	1.
	ОКПД2 52.10.19 Оказание услуг по складированию, хранению, буртовке, подачи в бункер угля и вывоз золы из под бункера с использованием фронтального погрузчика и самосвала для нужд структурного подразделения Амурские тепловые сети, с. Чигири

Фронтальный погрузчик. Номинальная грузоподьемность не менее 2800 кг., Обьем ковша не менее 3 м3, высота загрузки не менее 4200 мм. Габаритные размеры (ДхШхВ) 7100х2250х3000 мм

	С даты подписания договора
	31.12.2027

	    2.
	ОКПД2 52.10.19 Оказание услуг по складированию, хранению, буртовке, подачи в бункер угля и вывоз золы из под бункера с использованием фронтального погрузчика и самосвала для нужд структурного подразделения Амурские тепловые сети, с. Чигири

Самосвал г/п не более 5 тн.

	С даты подписания договора
	31.12.2027
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2.2. [bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству услуг
[bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc51339698]Таблица 4. Требования к качеству услуг 

Наименование услуг: ОКПД2 52.10.19 Оказание услуг по складированию, хранению, буртовке, подачи в бункер угля и вывоз золы из-под бункера с использованием фронтального погрузчика и самосвала для нужд структурного подразделения Амурские тепловые сети, с. Чигири


	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-

	1.1.1. 
	Для своевременного, бесперебойного и качественного оказания транспортных услуг, участнику необходимо иметь в наличии автотранспортные средства, указанные в таблице №2 настоящих технических требований, а также резерв транспортных средств, на время поломки транспортных средств для выполнения работ указанных в Таблице 1.

	 Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказать услуги), полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.


	-//-

	1.2. 
	Требования к способам оказания услуг
	
	-//-

	1.2.1. 
	Транспортные услуги оказываются на основании Заявки на предоставление необходимого автотранспорта, которая подается ежедневно, в зависимости от потребности Заказчика в оказании услуг в письменном виде в произвольной форме.

	
	-

	1.3. 
	Требования к процедурам оказания услуг
	
	-//-

	1.3.1. 
	Не требуется.

	
	-

	1.4. 
	Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам
	
	-//-

	1.4.1. 
	Транспортные средства должны находиться в исправном состоянии, отвечать требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым транспортным средствам, в соответствии с ГОСТ Р 33997-2016, св редакции от 31.01.2025 года, используемым для производственных, коммерческих целей в соответствии с их конструктивным назначением, пригодными, для перевозки грузов и пассажиров и отвечающие санитарным требованиям, а также отвечать требованиям ТР ТС 018/2011 Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», Правилам дорожного движения. На спецтехнику должны предоставляться сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности, либо положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.
	
	

	1.5. 
	Требования к персоналу исполнителя
	
	-//-

	1.5.1. 
	Водители допускаются к работе на линии, в соответствии с требованиями закона РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 20 закона - в частности и его подзаконными актами.
Лица, назначенные приказом по предприятию исполнителя ответственными за безопасность дорожного движения, ежедневный контроль технического состояния транспортных средств перед выездом на линию, проведение предрейсового медицинского контроля, либо являющиеся ими на другом законном основании, должны быть обучены, лицензированы и допущены к работе, в соответствии с действующим законодательством РФ.
	
	-


	2. 
	Требования к результатам услуг
	
	-//-

	2.1. 
	Общие требования к результатам услуг
	
	-//-

	2.1.1. 
	В соответствии Проектом договора, являющимся приложением №2 к Документации о закупке.
	
	-

	2.2. 
	Требования к безопасности использования результата оказания услуг
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказать услуги), полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	-//-

	2.2.1. 
	Предоставление исправных, укомплектованных транспортных средств, в соответствии с требованиями Технического регламента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», Правил дорожного движения. При предъявлении требований законодательства РФ - прошедшими лицензирование установленным порядком. Прошедшими ежегодный технический осмотр. Застрахованными в соответствии с действующим Законодательством РФ. Обеспеченных путевой документацией, установленных форм, оформленной в соответствии с требованиями Приказа Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2022 г. N 390 "Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", и порядка оформления или формирования путевого листа". «Правила дорожного движения Российской  Федерации» утверждены Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 (в редакции от 28.08.2026).
	
	-

	2.3. 
	Требования к приемке результата оказания услуг
	
	-//-

	2.3.1. 
	В соответствии с разделом №4 Проекта договора, являющимся приложением №2 к Документации о закупке.

	
	

	2.4. 
	Требования к документации, описывающей результат оказания услуг
	
	-//-

	2.4.1. 
	В соответствии с Проектом договора, являющимся приложением №2 к Документации о закупке.
	
	

	3. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)
	
	-//-

	3.1.1. 
	Услуги должны оказываться в соответствии с
- Законом РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 20 закона - в частности и его подзаконными актами.
- ГОСТ Р 33997-2016, с изменениями и дополнениями от 01.02.2018 года,
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011 от 09.12.2011 г. № 877,
-  Приказом Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2022 г. N 390 "Об утверждении состава сведений, указанных в части 3 статьи 6 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", и порядка оформления или формирования путевого листа", утвержденные приказом Министерства транспорта РФ «Правила дорожного движения Российской Федерации» утверждены Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 (в редакции от 28.08.2026).
	
	

	4. 
	Требования к ответственности и гарантиям исполнителя
	-//-
	-//-

	4.1.1. 
	В соответствии с Проектом договора, являющимся приложением №2 к Документации о закупке.
	Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы (оказание услуг), полностью соответствующие настоящим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке.
-//-
Согласие с требованием
	

	5. 
	Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора
	
	-//-

	5.1.1. 
	В соответствии с Проектом договора, являющимся приложением №2 к Документации о закупке.
	
	

	6
	Требования к победителю
	
	

	6.1
	Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 (пяти) рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора), должен предоставить в адрес Заказчика на электронный адрес (tsaplin-vl@dgk.ru) дополнительные документы.

В случае не предоставления документов, указанных в данном пункте Технических требований в установленный срок, в соответствии с условиями Документации о закупке, Победитель признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус Победителя, а Закупочная комиссия имеет право выбрать в качестве Победителя иного Участника, занявшего следующее место в ранжировке заявок после Победителя, из числа остальных допущенных заявок.

	6.2
	[bookmark: undefined]Требования к МТР Победителя:
[bookmark: undefined_Копия_1]Победитель должен иметь в наличии на законных основаниях (на правах собственности / аренды/ лизинга /ином законном праве использования, владения) минимальное количество транспортных средств машин и механизмов указанных в таблице №2 настоящих технических требований, необходимое для оказания указанных в настоящих Технических требованиях услуг, а также резерв транспортных средств, на время нахождения закрепленных и разъездных транспортных средств в ремонте и на техническом обслуживании

	Подтверждается:
1. Копию свидетельства о регистрации транспортного средства либо копию ПТС/ПСМ (в случае наличия на правах собственности);
2. Копии, заверенных Участником документов (в случае отсутствия собственных МТР), по своему усмотрению из перечисленных:
- договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов,
- соглашение о намерениях заключить договор аренды/ соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг машин и механизмов, указанных приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.
- гарантийное письмо о заключении договора аренды/ гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг транспортом, указанном в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.
- иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения.
[bookmark: undefined_Копия_2]3. В случае привлечения для исполнения обязательств по договору третьих лиц, исполнитель обязан предоставить заказчику, документы, подтверждающие законность хозяйственных отношений исполнителя и третьих лиц (договор подряда, договор аренды, соглашение о намерениях, прочие).
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3. [bookmark: _Toc54643710][bookmark: _Toc53393312][bookmark: _Toc53395937][bookmark: _Toc46743519][bookmark: _Toc51339699]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. Участник подает свое коммерческое предложение в расчете от начального тарифа. Участник снижает цену в перечне транспортных средств (приложение №1 к ТТ), снижая цену дискретно по каждой единице техники на величину, определенную Участником кратной 1%, данная величина в процентном отношении должна быть равна по всем единицам техники.
3.2. Оказанные Заказчику услуги тарифицируются с момента прибытия Участника в распоряжение Заказчика, до момента убытия участника из места расположения Заказчика.
3.3. Все затраты исполнителя по оказанию услуг, должны быть включены в тариф.                                                                      Максимальная стоимость лота (цена закупки) является предельной стоимостью договора.
Стоимость договора и тарифа за единицу работ – являются фиксированными, изменению в течение всего срока действия договора не подлежат. 
      3.4. ВНИМАНИЕ! При формировании ценового предложения, Участник должен заполнить поле «Цена» на котировочной доске ЕЭТП равной начальной (максимальной) цене договора (п.1.2.12 Документации о закупке)

4. [bookmark: _Toc54281228][bookmark: _Toc54643711]Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

                4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в документации о закупке, а также с тарифами по каждому транспортному средству, предложенными в заявке Победителем.
[bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1][bookmark: _Toc46743519_Копия_1][bookmark: _Toc51339699_Копия_1]
5. Приложения



Приложение №1: «Перечень транспортных средств»
Приложение №1
к техническим требованиям
	
ПЕРЕЧЕНЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
	№ п/п
	Наименование закупки
(лота)
	Описание транспортных средств
	Характеристики (определенные требования) необходимых транспортных средств
	Место/маршрут рейса оказания услуг
	Начальный тариф, маш/час. (руб. без НДС)
	Тариф участника, маш/час. (руб. без НДС)

	1
	41034012-ЭКСП ПРОД-2027-ДГК-АТС
ОКПД2 52.10.19 Оказание услуг по складированию, хранению, буртовке, подачи в бункер угля и вывоз золы из под бункера с использованием фронтального погрузчика и самосвала для нужд структурного подразделения Амурские тепловые сети, с. Чигири
	Фронтальный погрузчик с экипажем

	Номинальная грузоподьемность не менее 2800 кг., Обьем ковша не менее 3 м3, высота загрузки не менее 4200 мм. Габаритные размеры (ДхШхВ) 7100х2250х3000 мм

	Амурская область, Благовещенский район, с. Чигири,  ул. Тепличная, 2А

	3500,00

	

	1
	41034012-ЭКСП ПРОД-2027-ДГК-АТС
ОКПД2 52.10.19 Оказание услуг по складированию, хранению, буртовке, подачи в бункер угля и вывоз золы из под бункера с использованием фронтального погрузчика и самосвала для нужд структурного подразделения Амурские тепловые сети, с. Чигири
	Самосвал г/п не более 5 тн. с экипажем

	Грузоподъёмность не более 5 тн

	Амурская область, Благовещенский район, с. Чигири,  ул. Тепличная, 2А

	3000,00
	



«Процент скидки составляет _____%»
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