Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: СП Хабаровская ТЭЦ-2 филиала «ХГ» АО «ДГК»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Аппарат управления/Группа безопасности и специальных программ** | | | | | |
| 2 Ведущий специалист гражданской обороны | Обеспечить каской защитной 1 на 2 года | Улучшение условий труда | 4 кв.2020 и далее постоянно | ГХО |  |
| 3 Ведущий специалист | Обеспечить каской защитной 1 на 2 года | Улучшение условий труда | 4 кв.2020 и далее постоянно | ГХО |  |
| **Аппарат управления/Группа материально-технического снабжения** | | | | | |
| 4 Главный специалист | Дополнительно обеспечить: костюм хлопчатобумажный-1 на 3 года. перчатки с полимерным покрытием-2 пары в год, ботинки кожаные летние-1 пара на 3 года  При выполнении работ зимой дополнительно: куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года, ботинки или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском (или валенки с резиновым низом)-1 пара на 3 года. | Улучшение условий труда | 2 кв.2021 и далее постоянно | ГХО |  |
|  | Обеспечить каской защитной 1 на 2 года | Улучшение условий труда | 4 кв.2020 и далее постоянно | ГХО |  |
| 5 Инженер 1 категории | Дополнительно обеспечить: костюм хлопчатобумажный-1 на 3 года. перчатки с полимерным покрытием-2 пары в год, ботинки кожаные летние-1 пара на 3 года  При выполнении работ зимой дополнительно: куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года, ботинки или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском (или валенки с резиновым низом)-1 пара на 3 года. | Улучшение условий труда | 2 кв.2021 и далее постоянно | ГХО |  |
|  | Обеспечить каской защитной 1 на 2 года | Улучшение условий труда | 4 кв.2020 и далее постоянно | ГХО |  |
| **Аппарат управления/Служба промышленной безопасности и охраны труда** | | | | | |
| 6 Начальник службы | При выполнении работ, связанных с загрязнением:  Ботинки кожаные (1 на 3 года), костюм хлопчатобумажный (1 на 3 года), каска защитная (1 на 2 года)  На наружных работах зимой дополнительно:  Куртка на утепляющей прокладке 1 на 3 года | Улучшение условий труда | 2 кв.2021 и далее постоянно | ГХО |  |
| 7 Специалист по охране труда 1 категории | Обеспечить каской защитной 1 на 2 года | Улучшение условий труда | 4 кв.2020 и далее постоянно | ГХО |  |
| **Аппарат управления/Отдел подготовки и проведения ремонтов/Группа строительства и реконструкции** | | | | | |
| 8 Ведущий инженер | Обеспечить каской защитной 1 на 2 года | Улучшение условий труда | 4 кв.2020 и далее постоянно | ГХО |  |
| **Склад материально-технического снабжения группы материально-технического снабжения** | | | | | |
| 12 Заведующий центральным складом | Дополнительно обеспечить: плащ для защиты от воды (дежурный) | Улучшение условий труда | 2 кв.2021 и далее постоянно | ГХО |  |
|  | Перчатки с полимерным покрытием - 12 пар в год | Улучшение условий труда | 4 кв.2020 и далее постоянно | ГХО |  |
| 13 Грузчик | Дополнительно обеспечить: плащ для защиты от воды (дежурный) | Улучшение условий труда | 2 кв.2021 и далее постоянно | ГХО |  |
| **Отдел информационных технологий и связи** | | | | | |
| 14 Ведущий инженер | Обеспечить средствами для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих) 200 мл. дежурный | Улучшение условий труда | 2 кв.2021 и далее постоянно | ГХО |  |
|  | Обеспечить каской защитной 1 на 2 года | Улучшение условий труда | 4 кв.2020 и далее постоянно | ГХО |  |
| **Котельный цех** | | | | | |
| 15 Начальник цеха | Обеспечить спецодеждой, спецобувью, СИЗ согласно п.116 Приложения к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 25.04.11г. №340н:  Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механически воздействий (1 комплект на год), плащ для защиты от воды (1 на 2 года), жилет сигнальный 2 класса защиты (до износа), ботинки кожаные с защитным подноском (1 пара на год) или сапоги кожаные с защитным подноском (1 пара на год) или сапоги резиновые с защитным подноском (1 пара на год), боты или галоши диэлектрические (дежурные), перчатки диэлектрические (дежурные), перчатки с полимерным покрытием (12 пар на год), каска защитная (1 на 2 года), подшлемник под каску (1 на 2 года), очки защитные (до износа).  На наружных работах зимой дополнительно:  Костюм на утепляющей прокладке (1 на 2 года), жилет сигнальный 2 класса защиты (до износа), ботинки кожаные утепленные с защитным подноском (1 пара на 1,5 года) или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском (1 пара на 1,5 года) или валенки с резиновым низом (1 пара на 2,5 года), перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами (2 пары на год) | Улучшение условий труда | 4 кв.2020 и далее постоянно | КЦ | Выполнено |
|  | Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (наушники (вкладыши) противошумные) | Снижение вредного воздействия шума | до 30.10.2020 и далее постоянно | КЦ | Выполнено |
| **Котельный цех/Участок эксплуатации оборудования** | | | | | |
| 16 Начальник смены | Обеспечить работников:  Каска защитная (1 на 2 года), перчатки с полимерным покрытием (12 пар на год) или  рукавицы комбинированные (12 пар на год), очки защитные (до износа), костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механически воздействий (1 комплект на год), куртка на утепляющей прокладке (1 на 2 года), ботинки кожаные (1 пара на год),  вкладыши противошумные (до износа) или наушники противошумные (до износа), самоспасатель (дежурный) | Улучшение условий труда | 4 кв.2020 и далее постоянно | КЦ | Выполнено |
|  | Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (наушники (вкладыши) противошумные) | Снижение вредного воздействия шума | до 30.10.2020 и далее постоянно | КЦ | Выполнено |
| 17 Старший машинист котельного оборудования 5 разряда | Дополнительно при консервации котлов обеспечить: костюм для защиты от растворов кислот и щелочей (дежурный), перчатки резиновые (дежурные), фартук из полимерных материалов (дежурный), сапоги резиновые с защитным подноском (дежурные) | Улучшение условий труда | 4 кв.2020 и далее постоянно | КЦ | Выполнено |
|  | Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (наушники (вкладыши) противошумные) | Снижение вредного воздействия шума | до 30.10.2020 и далее постоянно | КЦ | Выполнено |
| 18 Машинист котлов (паровых) 4 разряда | Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (наушники (вкладыши) противошумные) | Снижение вредного воздействия шума | до 30.10.2020 и далее постоянно | КЦ | Выполнено |
| 19 Машинист котлов (водогрейных) 4 разряда | Дополнительно при консервации котлов обеспечить:  Костюм для защиты от растворов кислот и щелочей (дежурный), перчатки резиновые (дежурные), фартук из полимерных материалов (дежурный), сапоги резиновые с защитным подноском (дежурные) | Улучшение условий труда | 4 кв.2020 и далее постоянно | КЦ | Выполнено |
|  | Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (наушники (вкладыши) противошумные) | Снижение вредного воздействия шума | до 30.10.2020 и далее постоянно | КЦ | Выполнено |
| **Котельный цех/ Топливно-транспортный участок** | | | | | |
| 20 Машинист топливоподачи 3 разряда | Обеспечить работников:  Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (1 комплект на год), плащ для защиты от воды (1 на 3 года), ботинки кожаные с защитным подноском (1 пара на год) или сапоги кожаные с защитным подноском (1 пара на год), сапоги резиновые с защитным подноском (1 пара на 3 года),  перчатки с полимерным покрытием (12 пар на год), каска защитная (1 на 2 года), подшлемник под каску (1 на 2 года), очки защитные (до износа), наушники противошумные (до износа) или вкладыши противошумные (до износа), средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное (до износа),  Для наружных работах зимой дополнительно:  Костюм на утепляющей прокладке (1 на 2 года), подшлемник под каску утепленный (1 на 2 года), ботинки кожаные утепленные с защитным подноском (1 пара на 1,5 года) или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском (1 пара на 1,5 года) или валенки с резиновым низом (1 пара на 2,5 года), перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами (2 пары на год), рукавицы теплые (1 пара на год) | Улучшение условий труда | 4 кв.2020 и далее постоянно | КЦ | Выполнено |
|  | Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (наушники (вкладыши) противошумные) | Снижение вредного воздействия шума | до 30.10.2020 и далее постоянно | КЦ | Выполнено |
| **Химическая лаборатория** | | | | | |
| 21 Лаборант химического анализа 4 разряда (водная лаборатория) | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец питание (молоко).  Для уменьшения вредного воздеиствия химического фактора обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (СИЗОД) | Снижение вредного воздействия химического фактора | до 30.10.2020 и далее постоянно | ХЛ | Выполнено |
| **Электрический цех** | | | | | |
| 22 Начальник цеха | Обеспечить спецодеждой, спецобувью, СИЗ согласно п.116 Приложения к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 25.04.11г. №340н:  Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механически воздействий (1 комплект на год), плащ для защиты от воды (1 на 2 года), жилет сигнальный 2 класса защиты (до износа), ботинки кожаные с защитным подноском (1 пара на год) или сапоги кожаные с защитным подноском (1 пара на год) или сапоги резиновые с защитным подноском (1 пара на год), боты или галоши диэлектрические (дежурные), перчатки диэлектрические (дежурные), перчатки с полимерным покрытием (12 пар на год), каска защитная (1 на 2 года), подшлемник под каску (1 на 2 года), очки защитные (до износа),  Для наружных работах зимой дополнительно:  Костюм на утепляющей прокладке (1 на 2 года), жилет сигнальный 2 класса защиты (до износа),  ботинки кожаные утепленные с защитным подноском (1 пара на 1,5 года), или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском (1 пара на 1,5 года), или валенки с резиновым низом (1 пара на 2,5 года), перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами (2 пары на год) | Улучшение условий труда | 4 кв.2020 и далее постоянно | ЭЦ | Выполнено |
|  | Обеспечить средствами для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих) 200 мл. дежурный | Улучшение условий труда | 2 кв.2021 и далее постоянно | ЭЦ |  |
|  | Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (наушники (вкладыши) противошумные) | Снижение вредного воздействия шума | до 30.10.2020 и далее постоянно | ЭЦ | Выполнено |
| 23 Старший мастер по ремонту оборудования | Обеспечить средствами для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих) 200 мл. дежурный | Улучшение условий труда | 2 кв.2021 и далее постоянно | ЭЦ |  |
|  | Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (наушники (вкладыши) противошумные) | Снижение вредного воздействия шума | до 30.10.2020 и далее постоянно | ЭЦ | Выполнено |
| **Электрический цех/Лаборатория РЗА** | | | | | |
| 24 Мастер | Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (наушники (вкладыши) противошумные) | Снижение вредного воздействия шума | до 30.10.2020 и далее постоянно | ЭЦ | Выполнено |
| 25 Инженер 2 категории | Обеспечить средствами для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих) 200 мл. дежурный | Улучшение условий труда | 2 кв.2021 и далее постоянно | ЭЦ |  |
|  | Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (наушники (вкладыши) противошумные) | Снижение вредного воздействия шума | до 30.10.2020 и далее постоянно | ЭЦ | Выполнено |
| **Электрический цех/Участок тепловой автоматики и измерений** | | | | | |
| 26 Старший мастер участка | Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (наушники (вкладыши) противошумные) | Снижение вредного воздействия шума | до 30.10.2020 и далее постоянно | ЭЦ/УТАИ | Выполнено |
| 27 Мастер | Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (наушники (вкладыши) противошумные) | Снижение вредного воздействия шума | до 30.10.2020 и далее постоянно | ЭЦ/УТАИ | Выполнено |
| **Группа по текущему ремонту зданий и сооружений** | | | | | |
| 28 Мастер ремонтно-строительной группы | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец питание (молоко).  Для уменьшения вредного воздеиствия химического фактора обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (СИЗОД) | Снижение вредного воздействия химического фактора | до 30.10.2020 и далее постоянно | ГТРЗиС | Выполнено |
|  | Обеспечить средствами для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих) 200 мл. дежурный | Улучшение условий труда | 2 кв.2021 и далее постоянно | ГТРЗиС |  |
| 29 Штукатур-маляр 4 разряда | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец питание (молоко).  Для уменьшения вредного воздеиствия химического фактора обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (СИЗОД) | Снижение вредного воздействия химического фактора | до 30.10.2020 и далее постоянно | ГТРЗиС | Выполнено |
|  | Обеспечить средствами для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих) 200 мл. дежурный | Улучшение условий труда | 2 кв.2021 и далее постоянно | ГТРЗиС |  |
|  | Дополнительно обеспечить: костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (2 комплекта на год), полумаска фильтрующая (противогазовая) до износа; перчатки резиновые до износа, плащ для защиты от воды (дежурный) | Улучшение условий труда | 2 кв.2021 и далее постоянно | ГТРЗиС |  |
| 30 Плотник-бетонщик 4 разряда | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец питание (молоко).  Для уменьшения вредного воздеиствия химического фактора обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (СИЗОД) | Снижение вредного воздействия химического фактора | до 30.10.2020 и далее постоянно | ГТРЗиС | Выполнено |
|  | Обеспечить средствами для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих) 200 мл. дежурный | Улучшение условий труда | 2 кв.2021 и далее постоянно | ГТРЗиС |  |
|  | Дополнительно обеспечить: костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (2 комплекта на год), полумаска фильтрующая (противогазовая) до износа; перчатки резиновые до износа, плащ для защиты от воды (дежурный) | Улучшение условий труда | 2 кв.2021 и далее постоянно | ГТРЗиС |  |
| 31 Плотник-бетонщик 3 разряда | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец питание (молоко).  Для уменьшения вредного воздеиствия химического фактора обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (СИЗОД) | Снижение вредного воздействия химического фактора | до 30.10.2020 и далее постоянно | ГТРЗиС | Выполнено |
|  | Обеспечить средствами для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих) 200 мл. дежурный | Улучшение условий труда | 2 кв.2021 и далее постоянно | ГТРЗиС |  |
|  | Дополнительно обеспечить: костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (2 комплекта на год), полумаска фильтрующая (противогазовая) до износа; перчатки резиновые до износа, плащ для защиты от воды (дежурный) | Улучшение условий труда | 2 кв.2021 и далее постоянно | ГТРЗиС |  |

Дата составления: 02.07.2020

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер СП ХТЭЦ-2 |  |  |  | Беляев Александр Петрович |  | 24.09.2020 |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Председатель ППО СП ХТЭЦ-2 |  |  |  | Алексеенко Таисия Евгеньевна |  | 31.08.2020 |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |
| Начальник котельной |  |  |  | Хасанов Руслан Рифнурович |  | 31.07.2020 |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |
| Лаборант химического анализа 3 разряда - уполномоченный по охране труда |  |  |  | Тихонова Янина Эдуардовна |  | 22.09.2020 |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |
| Начальник цеха |  |  |  | Рой Сергей Александрович |  | 16.09.2020 |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |
| Инженер 1 категории |  |  |  | Розуменко Наталья Григорьевна |  | 16.09.2020 |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |
| Мастер ремонтно-строительной группы |  |  |  | Сущенко Александр Витальевич |  | 28.08.2020 |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |
| Плотник-бетонщик 4 разряда-уполномоченный по охране труда |  |  |  | Чапковская Александра Александровна |  | 22.07.2020 |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |
| Начальник цеха |  |  |  | Кудрина Ольга Юрьевна |  | 20.07.2020 |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |
| Старший мастер участка |  |  |  | Хохлов Максим Владимирович |  | 16.07.2020 |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |
| Инженер 1 категории |  |  |  | Антонова Татьяна Валерьевна |  | 28.07.2020 |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |
| Инженер 2 категории – уполномоченный по охране труда |  |  |  | Чебан Игорь Анатольевич |  | 20.07.2020 |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |
| Начальник цеха |  |  |  | Хоментовский Артём Олегович |  | 20.07.2020 |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |
| Инженер 2 категории - уполномоченный по охране труда |  |  |  | Пустовалова Юлия Васильевна |  | 24.07.2020 |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |
| Заведующий хозяйством |  |  |  | Парханюк Светлана Андреевна |  | 29.07.2020 |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |
| Ведущий специалист по охране труда |  |  |  | Додонова Леся Петровна |  | 14.07.2020 |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |
| Начальник службы |  |  |  | Эпов Александр Вячеславович |  | 03.08.2020 |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |
| Ведущий специалист |  |  |  | Коновалова Ольга Александровна |  | 20.07.2020 |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |
| Главный специалист |  |  |  | Белякова Людмила Викторовна |  | 20.07.2020 |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |

**Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2346 |  |  |  | Гогина Любовь Николаевна |  | 02.07.2020 |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  | (дата) |

[*р. VI, Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению"*](consultantplus://offline/ref=D9F4BF3216D061993CF221DC2C246A2A9183C82460E4819013B745D1E6BE8B9BC8D652AA241FAFAD3At5X)