Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: СП «Хабаровская ТЭЦ-2» филиала «Хабаровская генерация» АО «ДГК»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурного подразделения, рабочего места** | **Наименование мероприятия** | **Цель мероприятия** | **Срок выполнения** | **Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия** | **Отметка о выполнении** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Котельный цех** |
| 1 Заместитель начальник цеха | Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши). | Снижение вредного воздействия шума | постоянно | ГМТС | выполнено |
| **Котельный цех\Участок эксплуатации оборудования** |
| 2 Машинист-обходчик по котельному оборудованию 3 разряда | Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши). | Снижение вредного воздействия шума | постоянно | ГМТС | выполнено |
| 3 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 3 разряда | Обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами:- плащ для защиты от дождя (раз в 2 года)- сапоги резиновые (раз в 2 года)Во время проведения газоопасных работ дополнительно:- спасательный пояс с веревкой (Дежурный)- изолирующий противогаз (Дежурный) | Улучшение условий труда | 2022 г.постоянно | ГМТСГМТС | выполнено |
|  | Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши). | Снижение вредного воздействия шума | постоянно | ГМТС | выполнено |
| **Котельный цех\Топливно-транспортный участок** |
| 4 Мастер участка | Обеспечение работников для выполнения работ на высоте: обеспечить СИЗ от падения с высоты в зависимости от вида работы: привязь; соединительная подсистема (строп, канат, карабин, амортизатор или устройство функционально его заменяющее). | Улучшение условий труда | постоянно | ГМТС | выполнено |
|  | Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши). | Снижение вредного воздействия шума | постоянно | ГМТС | выполнено |
| 5 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 5 разряда | Обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами:- сапоги резиновые (раз в 2 года)- рукавицы утепленные (3 пары в год)- плащ для защиты от дождя (раз в 2 года)- сигнальные жилеты (раз в 1 года)Во время проведения газоопасных работ дополнительно:- спасательный пояс с веревкой (Дежурный)- изолирующий противогаз (Дежурный)Для выполнения работ на высоте обеспечить СИЗ от падения с высоты в зависимости от вида работы: привязь; соединительная подсистема (строп, канат, карабин, амортизатор или устройство функционально его заменяющее). | Улучшение условий труда | 2022 г. | ГМТС |  |
|  | Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши). | Снижение вредного воздействия шума | постоянно | ГМТС | выполнено |
| 6 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 4 разряда | Обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, про-изводимых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами:- сапоги резиновые (раз в 2 года)- рукавицы утепленные (3 пары в год)- плащ для защиты от дождя (раз в 2 года)- сигнальные жилеты (раз в 1 года) Во время проведения газоопасных работ дополнительно:- спасательный пояс с веревкой (Дежурный)- изолирующий противогаз (Дежурный)Для выполнения работ на высоте обеспечить СИЗ от падения с высоты в зависимости от вида работы: привязь; соединительная подсистема (строп, канат, карабин, амортизатор или устройство функционально его заменяющее). | Улучшение условий труда | 2022 г. | ГМТС |  |
|  | Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши). | Снижение вредного воздействия шума | постоянно | ГМТС | выполнено |
| **Химическая лаборатория** |
| 7 Начальник лаборатории | Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно | ГМТС | выполнено |
|  | Обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, про-изводимых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в соот-ветствии с установленными нормами:- халат хлопчатобумажный (1 на 2 года)- перчатки резиновые (до износа)- очки защитные (до износа)- каска защитная (1 на 2 года)- вкладыши противошумные (до износа)На наружных работах зимой дополнительно:- куртка на утепляющей прокладке (1 на 3 года) | Улучшение условий труда | постоянно | ГМТС | выполнено |
| 8 Инженер-химик 1 категории | Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно | ГМТС | выполнено |
|  | Обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, про-изводимых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в соот-ветствии с установленными нормами:- СИЗОД противогазовое (до износа) | Улучшение условий труда | постоянно | ГМТС | выполнено |
| 9 Аппаратчик химводоочистки электростанции 2 разряда | Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно | ГМТС | выполнено |
|  | Обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами:При выполнении работ с кислотами и щелочами дополнительно:- перчатки резиновые (до износа) | Улучшение условий труда | постоянно | ГМТС | выполнено |
|  | Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши). | Снижение вредного воздействия шума | постоянно | ГМТС | выполнено |
| 10 Лаборант химического анализа 3 разряда (экспресс-лаборатория) | Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно | ГМТС | выполнено |
|  | Обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами:При выполнении работ с кислотами и щелочами дополнительно:- перчатки резиновые (до износа) | Улучшения условий труда | постоянно | ГМТС | выполнено |
|  | Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши). | Снижение вредного воздействия шума | постоянно | ГМТС | выполнено |

Дата составления:29.04.2021