Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась

специальная оценка условий труда.

Наименование организации: Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" Филиал "Хабаровская генерация" Структурное подразделение "Комсомольская ТЭЦ-3"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Сроквыполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Котлотурбинный цех*** |  |  |  |  |  |
| 109. Машинист-обходчик по котельному оборудованию 5 разряда | Шум: Внести в ресурсную карту заявки на средства индивидуальной защиты органов слуха Вкладыши (беруши) противошумные одноразовые 1110 - 3Мтм со шнурком. | Снижение уровня шума  | 31.12.2017 и далее постоянно | НАЧАЛЬНИК КТЦ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОМТС | Выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.  | Снижение времени воздействия фактора  | Постоянно | НАЧАЛЬНИК КТЦ | Выполняется |
| 110. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 3 разряда | Химический: Внести в ресурсную карту заявки на средства защиты органов дыхания Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны  | 31.12.2017 и далее постоянно | НАЧАЛЬНИК КТЦ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОМТС | Выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  | Постоянно | НАЧАЛЬНИК КТЦ | Выполняется |
|  | Шум: Внести в ресурсную карту заявки на средства индивидуальной защиты органов слуха Вкладыши (беруши) противошумные одноразовые 1110 - 3Мтм со шнурком. | Снижение уровня шума  | 31.12.2017 и далее постоянно | НАЧАЛЬНИК КТЦ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОМТС | Выполняется |
| *Топливный участок* |  |  |  |  |  |
| 113. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 3 разряда | Шум: Внести в ресурсную карту заявки на средства индивидуальной защиты органов слуха Вкладыши (беруши) противошумные одноразовые 1110 - 3Мтм со шнурком. | Снижение уровня шума  | 31.12.2017 и далее постоянно | НАЧАЛЬНИК КТЦ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОМТС | Выполняется |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  | Постоянно | НАЧАЛЬНИК КТЦ | Выполняется |
|  | Химический: Внести в ресурсную карту заявки на средства защиты органов дыхания Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны  | 31.12.2017 и далее постоянно | НАЧАЛЬНИК КТЦ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОМТС | Выполняется |
| ***Группа хозяйственного обеспечения*** |  |  |  |  |  |
| 116. Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  | Постоянно | ЗАВЕДУЮЩИЙ ГХО | Выполняется |
| ***Химический цех*** |  |  |  |  |  |
| 117. Аппаратчик химводоочистки электростанции 4 разряда | Химический: Внести в ресурсную карту заявки на средства защиты органов дыхания Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны  | 31.12.2017 и далее постоянно | НАЧАЛЬНИК ХЦ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОМТС | Выполняется |
| *Санитарно-техническая лаборатория* |  |  |  |  |  |
| 118. Техник | Химический: Внести в ресурсную карту заявки на средства защиты органов дыхания Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны  | 31.12.2017 и далее постоянно | НАЧАЛЬНИК ХЦ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОМТС | Выполняется |
|  | Шум: Внести в ресурсную карту заявки на средства индивидуальной защиты органов слуха Вкладыши (беруши) противошумные одноразовые 1110 - 3Мтм со шнурком. | Снижение уровня шума  | 31.12.2017 и далее постоянно | НАЧАЛЬНИК ХЦ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОМТС | Выполняется |
| ***Цех по ремонту и обслуживанию тепломеханического оборудования и сетей*** |  |  |  |  |  |
| 119. Электрогазосварщик | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  | Постоянно | НАЧАЛЬНИК ЦРТ | Выполняется |
|  | Химический: Внести в ресурсную карту заявки на средства защиты органов дыхания Респиратор противоаэрозольный 8112 FFP1 с клапаном выдоха "3М" или аналог. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны  | 31.12.2017 и далее постоянно | НАЧАЛЬНИК ЦРТ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОМТС | Выполняется |
|  | Аэрозоли ПФД: Учитывая вредные условия труда выдавать работникам бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты, Внести в ресурсную карту заявки на средства защиты органов дыхания Противогаз изолирующий ГП-7Б.  | Уменьшение содержания вредных веществ  | 31.12.2017 и далее постоянно | НАЧАЛЬНИК ЦРТ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОМТС | Выполняется |
|  | Шум: Внести в ресурсную карту заявки на средства индивидуальной защиты органов слуха Вкладыши (беруши) противошумные одноразовые 1110 - 3Мтм со шнурком. | Снижение уровня шума  | 31.12.2017 и далее постоянно | НАЧАЛЬНИК ЦРТ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОМТС | Выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.  | Снижение времени воздействия фактора  | Постоянно | НАЧАЛЬНИК ЦРТ | Выполняется |
| 120. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда | Шум: Внести в ресурсную карту заявки на средства индивидуальной защиты органов слуха Вкладыши (беруши) противошумные одноразовые 1110 - 3Мтм со шнурком. | Снижение уровня шума  | 31.12.2017 и далее постоянно | НАЧАЛЬНИК ЦРТ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОМТС | Выполняется |
|  | Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации  | Постоянно | НАЧАЛЬНИК ЦРТ | Выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора  | Постоянно | НАЧАЛЬНИК ЦРТ | Выполняется |
| 121. Машинист крана (крановщик) | Вибрация(общ): Для уменьшения общей вибрации применять антивибрационные коврики | Снижение уровня вибрации  | Постоянно | НАЧАЛЬНИК ЦРТ | Выполняется |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.Установить в кабину крана №2 в турбинном отделении кондиционер | Снижение времени воздействия фактора  | 2019г. | ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОМТС, НАЧАЛЬНИК ЦРТ |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  | Постоянно | НАЧАЛЬНИК ЦРТ | Выполняется |
| 122. Машинист компрессорных установок 3 разряда | Шум: Внести в ресурсную карту заявки на средства индивидуальной защиты органов слуха Вкладыши (беруши) противошумные одноразовые 1110 - 3Мтм со шнурком. | Снижение уровня шума  | 31.12.2017 и далее постоянно | НАЧАЛЬНИК ЦРТ | Выполняется |
| ***Автотранспортный участок*** |  |  |  |  |  |
| 126. Водитель автомобиля (самосвал ГАЗ-САЗ-3507) | Вибрация(общ): Для уменьшения вибрации общей соблюдать правила и условия эксплуатации автомобиля. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт | Снижение вредного воздействия общей вибрации  | Постоянно | Механик АТУ | Выполняется |
| 127. Водитель автомобиля (грузовой автомобиль ЗИЛ-440400) | Вибрация(общ): Для уменьшения вибрации общей соблюдать правила и условия эксплуатации автомобиля. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт | Снижение вредного воздействия общей вибрации  | Постоянно | Механик АТУ | Выполняется |
| 128. Водитель автомобиля (грузовой автомобиль МАЗ-5429) | Вибрация(общ): Для уменьшения вибрации общей соблюдать правила и условия эксплуатации автомобиля. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт | Снижение вредного воздействия общей вибрации  | Постоянно | Механик АТУ | Выполняется |
| 129. Водитель автомобиля (грузовой автомобиль КАМАЗ-43105) | Вибрация(общ): Для уменьшения вибрации общей соблюдать правила и условия эксплуатации автомобиля. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт | Снижение вредного воздействия общей вибрации  | Постоянно | Механик АТУ | Выполняется |
| 130. Машинист бульдозера (бульдозер ДЗ-171.1) | Шум: Внести в ресурсную карту заявки на средства индивидуальной защиты органов слуха Вкладыши (беруши) противошумные одноразовые 1110 - 3Мтм со шнурком. | Снижение уровня шума  | 31.12.2017 и далее постоянно | Механик АТУ, ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОМТС | Выполняется |
|  | Вибрация(общ): Для уменьшения вибрации общей соблюдать правила и условия эксплуатации бульдозера. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт | Снижение вредного воздействия общей вибрации  | Постоянно | Механик АТУ | Выполняется |
| 131. Машинист экскаватора (экскаватор ЭО-3323А) | Вибрация(общ): Для уменьшения вибрации общей соблюдать правила и условия эксплуатации экскаватора. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт | Снижение вредного воздействия общей вибрации  | Постоянно | Механик АТУ | Выполняется |
| 132. Машинист крана автомобильного (кран автомобильный КС 35715-1) | Вибрация(общ): Для уменьшения вибрации общей соблюдать правила и условия эксплуатации крана автомобильного. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт | Снижение вредного воздействия общей вибрации  | Постоянно | Механик АТУ | Выполняется |

Дата составления: 01.08.2017